**WYKAZ DO OPISU W SIWZ**

**Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Palędzie ul. Leśna**

lipiec 2019

**Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Palędziu ul. Leśna**

**Wspólny Słownik Zamówień (CPV):**

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

CPV: 1130000-2 Roboty na placu budowy

**Opis przedmiotu zamówienia.**

Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest **Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Palędziu ul. Leśna**

**CHARAKTERYSTYKA ZADANIA:**

Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w ramach realizacji niniejszego zadania do wykonania jest:

* sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami,
* odtworzenie nawierzchni po wybudowanej sieci kanalizacyjnej i przyłączach.

**SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁACZAMI**

W ramach realizacji zadania należy wykonać:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rurociąg grawitacyjny PVC-U lite SN 8 DN 200 | **236,63 mb** |
| 2 | Studnie betonowe DN 1000 na sieci kanalizacyjnej  | **10 szt.** |
| 3 | Przyłącza DN 160 PVC-U lite SN 8 zakończone studzienką fi 425 - montaż na posesji | **9 szt.** |
| 4 | Odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego- nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm - do wykorzystania stara kostka, założono 20% nowej kostki i 20 % nowych krawężników,- pobocza/ tereny zielone - przywrócenie stanu pierwotnego,- odtworzenie nawierzchni na 9 posesjach prywatnych po budowie przyłączy wraz z odtworzeniem kostki na posesjach. | **kpl.** |
| 5 | Odwodnienie wykopów - ilość igłofiltrów i czas pompowania dostosować do panujących warunków gruntowo - wodnych | **kpl.** |
| 6 | Pełna wymiana gruntu wraz z utylizacją | **kpl.** |

Zestawienie studni betonowych fi 1000 mm (10 szt.):

KS1, KS2, KS3, KS4, KS5, KS6, KS7, KS8, KS9, KS10

**Uwaga:**

W ramach zadania należy wykonać odwiert w istniejącej przepompowni, średnica obudowy 2,0 m wraz z montażem przejścia szczelnego.

Przyłącza z PVC-U fi 160 mm SN8 zakończone studzienką fi 425 (9 szt.), studzienki fi 425 należy montować na przyłączanych działkach prywatnych (do 2 metrów od granicy)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nr przyłącza | Nr działki |
| 1 | 1 z KS9 | 1/3 |
| 2 | 2 z KS7 | 1/1 |
| 3 | 3 z trójnika | 2/6 |
| 4 | 4 z trójnika | 2/2 |
| 5 | 5 z trójnika  | 3/1 |
| 6 | 6 z trójnika  | 3/2 |
| 7 | 7 z trójnika  | 4/6 |
| 8 | 8 z KS2 | 5/4 |
| 9 | 9 z trójnika | 7/2 |

**Uwaga:**

1. W ramach zadania nie wykonujemy przyłącza do działki nr 1/6 przyłącze realizowane jest w ramach innego zadania.
2. W ramach zadania wykonujemy przyłącze do działki nr 4/6.